Приложение № 2

**Требования к грузу для осуществления перевозки жд транспортом:**

- Подготовка перевозимого груза «лом, отходы черных металлов» предъявляемого к перевозке в открытом подвижном составе, должна соответствовать требованиям Постановления Правительства №980 от 28.05.2022г (оформление транспортной накладной с приложением удостоверения о взрывобезопасности лома и отходов черных), ГОСТ 2787-2019, ГОСТ Р 54564-2022 (Основание: требований Приказа Министерство Транспорта РФ №9 от 14.01.2020г). Лом должен быть обезвреженными от взрывоопасных, пожароопасных и радиоактивных материалов, очищенными от вредных химических веществ.

**Технические характеристики полувагонов:**

- полувагоны четырехосные (модель 12-175, 12-1505, 12-955 с глухим кузовом или аналогичные). Модель полувагонов должны быть указаны в оферте;

- состояние колесных пар: бандаж – не менее 40 мм, гребень – не менее 30 мм;

- кузов полувагонов должен обеспечивать сохранность перевозки груза в пути следования;

- срок окончания эксплуатации полувагонов: не ранее 20.12.2024;

- срок проведения планового ремонта: не ранее 90 дней от даты начала оказания услуги;

- полувагоны должны быть исправными в коммерческом и техническом отношении, иметь право выхода на железнодорожные пути общего пользования ОАО «РЖД»;

- полувагоны должны иметь восьмизначные сетевые номера, занесенный в базу ГВЦ ОАО «РЖД»;

- полувагоны должны иметь необходимые для курсирования по железнодорожным путям общего пользования ОАО «РЖД» окраску, трафареты, знаки и надписи.

**Требование к персоналу и производству работ:**

**-** персонал КА должен быть аттестован на знания Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, наличие Приказов о назначении ответственных (Основание: Приказ МПС России №ЦМ-943 от 27.05.2003, ст.18 ФЗ-18);

- погрузка должна осуществляется соответствии с требованиями глав 1,3 Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах (Основание: Приказ МПС России №ЦМ-943 от 27.05.2003).