Электрическая таль, инв. № 714846

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | ТЭ 2М-521 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Высота подъема, м | 12 |
| Климатическое исполнение | -20 +40 °С |
| Скорость передвижения, м/мин | 32 |
| Скорость подъема, м/мин | 9,6 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 1,7 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,18 |
| № двутавра | 24М-36М |
| Габ. размеры, мм | 1150/1200/455 |
| Масса, кг | 357 |